***DS-160 с бензиновым двигателем***

Мобильная многофункциональная дезустановка с емкостью для растворов 160 (200, 300) литров.

Одна из самых востребованных на сегодняшний день.

Основными преимуществами дезустановки являются - бензиновый двигатель мощностью 6,5 л.с., который позволяет использовать данную установку в условиях отсутствия электричества, большой объем емкости для растворов (160, 200, 300 литров). Смонтирована данная дезустановка на маневренном 4-х колёсном шасси.

Дезустановка нашла свое применение в животноводческих комплексах, птицефабриках и садоводстве.

Дезустановка DS-160 найдет свое применение везде, где необходимы интенсивные работы по мойке и дезинфекции.

Технические характеристики:

**Объем рабочей емкости** – 160, 200, 300 литров

**Габаритные размеры** (Ш\*Д\*В) - 0,53м х 1,38м х 0,73м

**Вес** - 65 кг

**Насос -** рабочее давление до 25 бар, расход рабочего раствора от 25 - 29 литров в минуту

**Привод -** 4-х тактный, одноцилиндровый, (модель: 168F)

**Срок гарантии** - 1 год.

**В комплект установки входят:**

- Катушка со шлангом 30 м, Брандспойт

- Нейлоновый шланг может выдержать давление до 50 бар